**DETERMINAZIONE DEL pH**

Materiale occorrente:

* pHmetro digitale
* soluzioni tampone di calibrazione a pH 4 e 7
* beker

Procedimento:

Eseguire la calibrazione dello strumento e determinare il valore di pH dei vari campioni

Possibili approfondimenti:

Si può far notare che il pHmetro digitale è dotato anche di una sonda termometrica e quindi introdurre il concetto di relazione tra pH e temperatura.